r(t)

referência

Controlador Planta y(t)

saída

Sensor d(t)

perturbação

e(t) u(t) + − + +