r(t)

K_p e(t)

K_i ∫ e(t) dt

K_d de(t) dt

G(s) y(t) e(t) u(t) + − + + +

Controlador PID